BLACK(BROWN)
О
BLACK(BROWN):	L
GREEN(BLUE):	N
RED	LOAD
INSTALLATION:
GREEN(BLUE)

YCC 1006

Фотореле / Ключ за светлинен контрол

Принцип на действие:
С този продукт може да се включва и изключва едно, или повече осветителни тела, в зависимост от осветеността на околната среда. 
Това е удобно и практично и не изисква човешка намеса – щом осветеността достигне програмирания минимум, осветлението се включва автоматично, без значение какъв е сезонът и какъв час показва часовникът.  
Сутрин, щом осветеността на околната среда отново достигне програмираната стойност, осветлението ще се изключи автоматично.
Така се реализират значителни икономии, при осигурена комфортна осветеност през цялата тъмна част на денонощието.

Области на приложение: Рекламни осветителни табели, алеи, дворни, училищни  и улични площи, паркинги, предгаражни пространства и т.н.

Технически характеристики:
Захранващо напрежение: 220V/AC-240V/AC ;  110V/AC-130V/AC , 50 ~ 60 Hz
Макс.ток: 
10A – за модел YCC1006 
15А - за модел YCC1007
Осветеност на околната среда: < 5 ~ 100LUX